FOTOPAST BUNATY micro 4K – uživatelský manuál

Fotopasti BUNATY jsou vyrobeny pro ČESKOU a SLOVENSKOU republiku s důrazem na kvalitu zpracování!  Fotopasti je možné použít jak na ochranu majetku, tak na sledování zvěře! Fotopasti používají zcela neviditelné noční snímání!

HOT LINE na zákaznický servis 601571036 (  PO – PA 9 – 17 hod)

Servisní středisko – sběrné místo. BUNATY s.r.o. Pardubická 222 Srnojedy 53002. Výhradní distributor fotopasti BUNATY pro ČR a SK!
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Popis byl vytvořen automaticky]


RYCHLÝ START! Rychlé zapnutí
1.Do fotopasti z boku vložte sd kartu ve směru šipky viz obrázek! Bez SD karty nikdy fotopast nebude pracovat! Používejte kvalitní SD a SDHC karty o kapacitě 8 až 32GB!
2. Vložte 4x tužkové baterie standartní velikosti – nejlépe lithiové, jako jediné baterie fungují také v chladném počasí! 
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Nyní stačí přepnout fotopast do polohy ON , následně je fotopast aktivována a připravena k instalaci , fotopast bude snímat na základě pohybu. 


NASTAVENÍ FOTOPASTI .
Fotopast je možné nastavit pouze prostřednictvím mobilního telefonu s operačním systémem ANDROID a iOS

APLIKACI HUNT ZERO si můžete stáhnout pro mobilní telefony Apple z app store , pro mobilní telefony s android momentálně pouze z webu www.bunaty.cz , kde najdete také ke stažení návod na instalaci aplikace do vašeho mobilního telefonu Android

POKUD MÁTE APLIKACI NAINSTALOVANOU POSTUPUJTE PODLE NÁVODU NÍŽE


1 – zapněte ve Vašem mobilním telefonu funkci BLUETOOTH
	

	

	5 – Stiskněte vpravo nahoře +[image: ]
	5 – Pokud Vás mobilní telefon požádá o povolení – povolte ho[image: Obsah obrázku text, vizitka, snímek obrazovky
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	6 – Stiskněte modrou ikonku Bluetooth – POZOR je nutné mít přepínač u fotopasti v poloze ON  a zapnutou funkco Bluetooth veVašem mobilním telefonu[image: ]
	7 – Mobilní telefon se pomocí Bluetooth přihlásí k fotopasti , zobrazí se ikonka viz. šipka níže , klikněte na tuto ikonku 
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	8 – Nyní jste připojeni k fotopasti , první informační náhled nám zobrazuje stav baterií ve fotopasti, jaký máte nastavený režim snímání , kolik je nafocených fotografií a jak velké místo zbývá na sd kartě. Pokud stisknete ikonku s logem fotoaparátu pořídíte manuálně fotografii. Pro další nastavení fotopasti stiskněte ikonku s logem ozubeného kolečka viz šipka níže
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	9 – Nyní Můžete nastavit režim snímání , zda fotopast ma fotit, natáčet video a nebo fotit a současně i natáčet video. Můžete také zformátovat sd kartu a nastavit jednoduše datum a čas ve fotopasti. Pro další nastavení fotopasti stiskněte odkaz POKROČILÉ NASTAVENÍ VIZ ŠIPKA
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	10 – Nyní Můžete nastavit Imagine Size = rozlišení fotografií . Capture Number = sekvenční snímání kde můžete nastavit kolik fotografií v rychlém sledu za sebou má fotopast pořídit pokud zaznamená pohyb. Rozlišení videa a zda se video má nahrávat se zvukem. Dále můžete nastavit časosběr, kdy fotopast fotí sama od sebe a dělá v pravidelném intervalu záznam. Pokud chcete, aby fotopast fotila pouze na základě pohybu ponechejte funkci vypnuto přesně tak jak je na obrázku .
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	11 – Pokud sjedete v nastavovací tabulce níže můžete ručně zadat souřadnice GSP.
Zvolte PIR interval -  jedna z nejdůležitějších funkcí a nastavení , zde nastavujete časovou prodlevu mezi jednotlivými snímky při zaznamenání pohybu. Příklad: Pokud je PIR interval nastaven na 1 minutu , fotopast zaznamená pohyb, udělá fotografii neb video dle Vašeho nastavení a následně se na 1 minut vypne, po minutě se zapne a čeká zda před fotopasti pohyb je nebo není, pokud pohyb je stále, pořídí další snímek , pokud pohyb již není je aktivována a čeká na to až zaznamená další pohyb! 
Časové razítko = zda má být na fotografii zobrazen datum a čas.
Můžete nastavit citlivost pohybového čidla a výkon IR LED. Pomocí hesla můžete fotopast zaheslovat případně i pojmenovat viz Název fotopasti. Zapnout přepisování SD karet 

	1[image: ]
Pokud máte fotopast kompletně nastavenou můžete zcela opustit aplikaci odkazem viz šipka , vždy se vrátíte o náhled předchozí a pokud budete dále pokračovat dalším stiknutím program Vás vyzve zda chcete fotopast odpojit od Vašeho mobilního telefonu, tuto výzvu potvrďte .



Nyní je fotopast kompletně nastavena dle Vašeho přání , fotopast můžete vypnout přepínačem do polohy OFF a nebo ponechat v poloze ON , kdy se fotopast během 1 minuty přepne do režimu snímání a začne snímat pohyb.
PROHLÍŽENÍ ZÁZNAMU
Záznam pořízený fotopasti si můžete přehrát ve Vašem počítači a to buď tak, že fotopast připojíte pomocí USB kabelu k PC a nebo vysunete SD kartu a SD kartu vložíte do čtečky karet v počítači.
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